**Tuzluluk ve yoğunluk ölçer için teknik şartname**

Hem tuz hem de yoğunluk ölçümünde kullanılabilecektir.

Refraktometre prensibiyle çalışmalıdır

**Refraktometre**

Dürbin şeklinde olacaktır

0-80 % arasında ölçü yapılabilmelidir

**Dijital Termometre**

Ürün içine daldırılarak ölçüm yapılmalı ve dijital göstergeli olmalıdır.