**Teknik Özellikler**

* Dokunmatik tuş takımı ile sıcaklık ayarı kademesiz olarak yapılmalı.
* Eşit sıcaklık, hızlı ve güvenli ısıtma sağlamalı
* Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı
* PID ile yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü yapabilmeli
* PT100 sıcaklık sensörü ve standıyla birlikte olmalı
* Hassas sıcaklık ayarı ve 400°C’ye kadar kontrol sağlayan zaman orantılı ısıtma kontrol sistemi
* Esnek ısıtma elemanı darbeleri absorbe ederek cam kırılma riskini en aza indirmeli.
* Dış kasa kolay taşınabilir malzemeden yapılmış olmalı-temiz emaye boyalı metalden üretimeliir.
* Dış kasayı serin tutan gövde havalandırma kanalları ve kasa içinde kalın cam yünü yalıtımı olmalı
* Kontrol panelinde ısıtma ve güç fonksiyonlarının aktif olduğunu gösteren lambalar bulunmalı.
* 1400 rpm hıza kadar karıştırma sağlayan dahili manyetik karıştırıcı sistemi olmalı