Genel Şartlar
Teklif edilen ürünlere ait katalog numaraları, lot numaraları, son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde olmalı ve teknik şartname ait tüm özellikler teklif edilen ürünlerle birebir aynı özellikte olmalıdır.
Tüm ürünler en geç 30 gün içinde teslim edilmelidir.
Uzakdoğu menşeili ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

1.  N-vinyl imidazole 100g

Kalite seviyesi 100 olmalıdır.
Saflığı ≥99% olmalıdır.
Fiziksel formu sıvı olmalıdır.
Kaynama noktası 192–194 °C veya 78–79 °C / 13 mmHg olmalıdır.
Yoğunluğu 25 °C'de 1.039 g/mL olmalıdır.

2.  N-methyl imidazole 100g 

Kalite seviyesi 200 olmalıdır.
Ürün sınıfı ReagentPlus® olmalıdır.
Saflığı %99 olmalıdır.
Fiziksel formu sıvı olmalıdır.
Buhar basıncı 20 °C'de 0.4 mmHg olmalıdır.

3.  N-allyl imidazole 100g 
  
Kalite seviyesi 200 olmalıdır.
Molekül ağırlığı 108.14 g/mol olmalıdır.
Saflığı %98 olmalıdır.
Molekül formülü C₆H₈N₂ olmalıdır.

4.  Ethyl bromo acetate 100ml    

Reaktif safta (Reagent Grade) olmalıdır.
Kalite seviyesi 200 olmalıdır.
Saflığı %98 olmalıdır.
Fiziksel formu sıvı olmalıdır.
Buhar basıncı 25 °C'de 2.6 mmHg olmalıdır.
Kaynama noktası 159 °C olmalıdır.
Yoğunluğu 25 °C'de 1.506 g/mL olmalıdır.

5. Dichloromethane %99,5 2,5 L

Saflığı ≥99.8% (GC) olmalıdır,
expl. lim. 22 %,
Kalite seviyesi 100,
Yoğunluğu 25 °C'de 1.325 g/mL olmalıdır,
Buhar yoğunluğu 2.9 (vs air) olmalıdır.

6. Acetone %99,5 2,5 L

Saflığı ≥99.8% (GC) olmalıdır,
Kalite seviyesi 100,
Yoğunluğu 25 °C'de 0.791 g/mL olmalıdır,
Buhar yoğunluğu 2 (vs air) olmalıdır.

7.  Ethyl acetate %99,5 2,5 L

Saflığı ≥99.8% (GC) olmalıdır,
Kalite seviyesi 100 ,
HPLC: uygun olmalıdır,
Yoğunluğu 25 °C'de 0.902 g/mL olmalıdır,
Buhar yoğunluğu 3 (20 °C, vs air) olmalıdır.

8. Hexane 2,5 L

Saflığı ≥98% (GC) olmalıdır,
Kalite seviyesi 100,
Yoğunluğu 25 °C'de 0.659 g/mL olmalıdır,
Buhar yoğunluğu ~3 (vs air) olmalıdır.

9.  Poly(methyl mathacrylate, PMMA) 25g 182230

Kalite seviyesi 100 olmalıdır.
Safsızlık olarak en fazla %2.0 toluen içerebilir.
Kırılma indisi (n20/D) 1.49 olmalıdır.
İnherent viskozitesi 0.20 dL/g olmalıdır.
Cam geçiş sıcaklığı (Tg, DSC orta nokta) 105 °C olmalıdır.
Yoğunluğu 25 °C'de 1.188 g/mL olmalıdır.
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10.  4ml vida kapaklı cam vial

Hacmi 4 mL olmalıdır.
N13 standardında olmalıdır.
Ölçüleri 14,75 × 45 mm olmalıdır.
Malzemesi şeffaf cam ve üstü yazısız olmalıdır.
Vida kapaklı olmalıdır.
Deliksiz (solid top) kapak ile birlikte teslim edilmelidir.

11.  Mavi pudrasız nitril eldiven 

Laboratuvar, muayene ve endüstriyel uygulamalarda el koruması ve hijyen sağlamak amacıyla üretilmiş, tek kullanımlık ve pudrasız yapıda olmalıdır.
Doğal kauçuk lateks içermeyen %100 nitril (Nitrile) malzemeden imal edilmiş olmalı, Tip-1 lateks alerjisi riskini tamamen ortadan kaldırmalıdır.
Sıvı kimyasallara, yağlara, solventlere ve mekanik zorlamalara karşı yüksek koruma sağlaması amacıyla ekstra kalın (heavy duty) yapıda olmalı ve standart muayene eldivenlerine göre yırtılma ve delinme direnci daha yüksek olmalıdır.

12.  Santrifüj tüpü-mikro-düz kapaklı -steril-etekli-2ml 500ad/pk

Hacmi 2 mL olmalıdır.
Mikro santrifüj tüpü olmalıdır.
Düz kapaklı (snap cap) olmalıdır.
Steril olmalıdır.
Etekli (self-standing) yapıda olmalıdır.
Yüksek kaliteli, laboratuvar kullanımına uygun polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Yüksek devirli santrifüj uygulamalarına uygun dayanıklılıkta olmalıdır.
DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir.
Her pakette 500 adet bulunmalıdır.

13.  1000ul pipet ucu 500ad/pk 

Genel laboratuvar uygulamaları ve rutin sıvı transferlerinde kullanılmaya uygun, 1000 µL nominal hacme sahip olmalıdır.
Non-steril yapıda, dış ortam toz ve neminden etkilenmeyecek şekilde korunaklı orijinal ambalajında, toplam 1.000 adet içeren paket (poşet/torba) formunda teslim edilmelidir.
Orijinal ambalajı üzerinde üretici markası, üretici kodu, lot numarası ve hacim aralığı gibi ürünün izlenebilirliğini sağlayan tüm tanımlayıcı bilgiler kalıcı olarak yer almalıdır.

14.  100ul pipet ucu 1000ad/pk

Genel laboratuvar uygulamaları ve rutin sıvı transferlerinde kullanılmaya uygun, 100 µL nominal hacme sahip olmalıdır.
Non-steril yapıda, dış ortam toz ve neminden etkilenmeyecek şekilde korunaklı orijinal ambalajında, toplam 1.000 adet içeren paket (poşet/torba) formunda teslim edilmelidir.
Orijinal ambalajı üzerinde üretici markası, üretici kodu, lot numarası ve hacim aralığı gibi ürünün izlenebilirliğini sağlayan tüm tanımlayıcı bilgiler kalıcı olarak yer almalıdır.

15.  Platinum-cure silicone rubber-1 kg 

İki bileşenli (A+B) sistem olarak temin edilmelidir.
Oda sıcaklığında kürlenebilir özellikte olmalıdır.
Kürlenme sonrasında yüksek elastikiyet ve boyutsal kararlılık sağlamalıdır.
Laboratuvar ve kalıp uygulamalarına uygun nitelikte olmalıdır.
Orijinal üretici ambalajında teslim edilmelidir.
